Цифровой эквалайзер на базе микроконтролле Atmega328p.

Гончаренко В.Ю., студ.; рук. В.А. Смолин, ст. преп.

(Филиал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске)

В последнее время в мире всё большую популярность приобретают различные виды мультимедийных развлекательных устройств ,и всё чаще они оснащаются RGB подсветкой в декоративных целях. Но лишь в устройствах премиум сегмента используются решения на основе адресных светодиодов с каким-либо внешним управлением.



Рисунок 1 Клавиатура с RGB подсветкой, цвет которой может изменятся только по заранее заданному алгоритму.

Разрабатываемый эквалайзер может встраивается в любое изделие с минимальными доработками в изначальной конструкции. Для реализации этой цели были решен ряд задач, направленных на миниатюризацию изделия, таких как:

-многоуровневая разводка платы.

-использование SMD компонентов типоразмера 0402

-оптимизация расположения элементов для достижения максимальной плотности монтажа.




Рисунок Топология печатной платы

Имплементация всех вышеперечисленных мероприятий так же позволила максимально снизить стоимость эквалайзера. Так же это позволило достичь высокого уровня ЭМС, в частности позволяющие размещать управляющею плату в одном корпусе с импульсными блоками питания.

Кроме того устройство является модульным, что даёт возможность менять силовую часть изделия под каждого конкретного заказчика, вплоть до возможности использовать для питания внешний блок питания.




Рисунок 3D модель готового изделия

Принцип работы основан на преобразовании входного аналогового сигнала в цифровой вид , путём использования 8-битной АЦП микроконтроллера Atmega328p, который в дальнейшем раскладывается на 10 спектров путём БПФ. Далее в зависимости от режима генерируется управляющий сигнал для адресных светодиодов который основывается на спектральном составе сигнала в конкретный момент времени, либо же на его амплитуде.

Переключение режимов работы осуществляется с ИК пульта или кнопкой расположенной на плате.



Рисунок ИК-пульт для управления эквалайзером

Основных режимов работы 9. Выбор осуществляется при помощи нажатия кнопок на пульте с 1 по 9. Уровень чувствительности подстраивается горизонтальными клавишами, скорость анимации-вертикальными. Кнопка «\*» отвечает замену подрежимов.

Литература

1. Программирование на языке Си: Учеб. пособие / Авторы: В.В Подбельский,

С.С. Фомин / Изд. 2-е доп. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 600 с.: ил.